Додаток 4

до Технічного регламенту

**Вимоги**

**до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду**

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду і не повинні використовуватися виробником, імпортером або уповноваженим представником як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або при інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або інформування про кращі експлуатаційні характеристики будь-який спосіб.

Якщо модель була розроблена таким чином, щоб мати змогу виявити, що вона випробовується (наприклад, шляхом розпізнавання умов випробування або випробувального циклу) і реагувати на це шляхом автоматичної зміни її характеристики під час випробовування з метою досягнення більш сприятливого рівня для будь-якого з параметрів, зазначених у цьому Технічному регламенті або включених до технічної документації, або включених до будь-якої наданої документації, така модель і всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають вимогам.

2. Під час проведення перевірки відповідності зварювального обладнання вимогам цього Технічного регламенту, органи державного ринкового нагляду застосовують таку процедуру:

1) перевірці підлягає одна одиниця моделі;

2) модель вважається такою, що відповідає вимогам цього Технічного регламенту, якщо виконано такі умови:

значення, наведені в технічній документації згідно з пунктами 2 та 3 додатка 3 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678) і, у відповідних випадках, значення, які використовують для розрахунку таких значень, не є вигіднішими для виробника, імпортера або уповноваженого представника, ніж результати відповідних вимірювань, проведених згідно з підпунктом 7 пункту 3 додатка 3 до цього Технічного регламенту, зазначеного в цьому абзаці;

задекларовані значення відповідають будь-яким вимогам, наведеним у цьому Технічному регламенті, а також будь-яка необхідна інформація про продукцію, опублікована виробником, імпортером або уповноваженим представником, не містить значень, які є більш сприятливими для виробника, імпортера або уповноваженого представника, ніж задекларовані значення;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки одиниці моделі, виявлено, що виробник, імпортер або уповноважений представник встановив систему, що відповідає вимогам абзацу другого пункту 8 цього Технічного регламенту;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки одиниці моделі, виявлено, що вона відповідає вимогам абзацу третього пункту 8 цього Технічного регламенту, вимогам до ресурсоефективності та вимогам до інформації, наведеним у пунктах 2 та 3 додатка 2 до Технічного регламенту;

під час проведення органами державного ринкового нагляду перевірки одиниці моделі, визначені значення (значення відповідних параметрів, виміряних під час випробування, та значення, розраховані на основі цих вимірювань) відповідають відповідним допустимим похибкам, наведеним у таблиці 2 цього додатка.

3. Якщо результати, зазначені в абзацах другому, третьому, четвертому або п’ятому підпункту 2 пункту 2 цього додатка, не досягнуто, модель та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

4. Якщо результату, зазначеного в абзаці шостому підпункту 2 пункту 2 цього додатка не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають для перевірки три додаткові одиниці тієї ж моделі. Як альтернатива, три вибрані додаткові одиниці можуть бути однієї або більш ніж однієї еквівалентної моделі.

5. Модель вважають такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо для цих трьох одиниць середнє арифметичне визначених значення відповідає відповідним допустимим похибкам, наведеним у таблиці 2 цього додатка.

6. Якщо результату, зазначеного в пункті 5 цього додатка, не досягнуто, модель і всі еквівалентні моделі вважають такими, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду використовують вимірювання та розрахунки, наведені у додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці 2, і використовують процедуру, описану у цьому додатку. Для параметрів, наведених у таблиці 2, не повинні застосовуватися інші похибки, наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам або в будь-якому іншому методі вимірювання.

Таблиця 2

**Допустимі похибки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри** | **Допустимі відхилення для цілей верифікації** |
| Коефіцієнт корисної дії джерела живлення (%) | Визначене значення (**\*1**) не повинне бути меншим від задекларованого значення більше ніж на 2 %. |
| Споживання потужності у стані простою (Вт) | Визначене значення (**\*1**) не повинне перевищувати задеклароване значення більше ніж на 10 %. |

\*1 У разі випробування трьох додаткових одиниць, як передбачено пунктом 4 цього додатка, визначене значення означає середнє арифметичне значення показників, визначених для цих трьох додаткових одиниць.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_