Додаток

до довідки

1.

*Таблиця 1*

**Максимальний ЕЕІ для холодильних приладів із функцією прямого продажу,**

**виражений у %**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **EEI** |
| Морозильники для морозива | 80 |
| Всі інші холодильні прилади із функцією прямого продажу | 100 |

2.

Таблиця 1

Максимальні значення *EEI* для холодильних приладів з функцією прямого продажу, виражені у %

|  |  |
| --- | --- |
|  | *ЕЕІ* |
| Морозильні камери для морозива | 80 |
| Всі інші холодильні прилади з функцією прямого продажу | 100 |

3.

*Таблиця 2*

**Максимальний ЕЕІ для холодильних приладів із функцією прямого продажу,**

**виражений у %**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **EEI** |
| Морозильні камери для морозива | 50 |
| Всі інші холодильні прилади з функцією прямого продажу, окрім холодильних торговельних автоматів барабанного типу | 80 |

4.

Таблиця 2

Максимальні значення *EEI* для холодильних приладів з функцією прямого продажу, виражені у %

|  |  |
| --- | --- |
|  | *EEI* |
| Морозильні камери для морозива | 50 |
| |  | | --- | | Всі інші холодильні прилади з функцією прямого продажу, крім холодильних торговельних автоматів барабанного типу | | 80 |

5.

*Таблиця 3*

**Умови навколишнього середовища**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Температура за сухим термометром, °C** | **Відносна вологість, %** | **Точка роси, °C** | **Маса водяної пари в сухому повітрі, г/кг** |
| Група 1 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| Група 2 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |

6.

Таблиця 3

Умови навколишнього середовища

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура за сухим термометром, °C | Відносна вологість, % | Точка роси, °C | Маса водяної пари в сухому повітрі, г/кг |
| Група 1 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| Група 2 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |

7.

*Таблиця 4*

**Значення M і N**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категорія | Значення М | Значення N |
| Холодильники для напоїв | 2,1 | 0,006 |
| Морозильники для морозива | 2,0 | 0,009 |
| Холодильні торговельні автомати | 4,1 | 0,004 |
| Вітрини для морозива | 25,0 | 30,400 |
| Вертикальні та комбіновані холодильні шафи для супермаркетів | 9,1 | 9,100 |
| Горизонтальні холодильні шафи для супермаркетів | 3,7 | 3,500 |
| Вертикальні та комбіновані морозильні шафи для супермаркетів | 7,5 | 19,300 |
| Горизонтальні морозильні шафи для супермаркетів | 4,0 | 10,300 |
| Контейнерні шафи (з 01 березня 2021 року) | 9,2 | 11,600 |
| Контейнерні шафи (з 01 вересня 2023 року) | 9,1 | 9,100 |

8.

Таблиця 4

Значення *M* і *N*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категорія | Значення *М* | Значення *N* |
| Холодильники для напоїв | 2,1 | 0,006 |
| Морозильні камери для морозива | 2,0 | 0,009 |
| Холодильні торговельні автомати | 4,1 | 0,004 |
| Вітрини для морозива | 25,0 | 30,400 |
| Вертикальні та комбіновані холодильні шафи для супермаркетів | 9,1 | 9,100 |
| Горизонтальні холодильні шафи для супермаркетів | 3,7 | 3,500 |
| Вертикальні та комбіновані морозильні шафи для супермаркетів | 7,5 | 19,300 |
| Горизонтальні морозильні камери для супермаркетів | 4,0 | 10,300 |
| Шафи на колесах (з дати набрання чинності Технічним регламентом) | 9,2 | 11,600 |
| Шафи на колесах (через два роки і шість місяців з дати набрання чинності Технічним регламентом) | 9,1 | 9,100 |

9.

*Таблиця 5*

**Температурні режими та відповідні значення температурного коефіцієнта C**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a)  Шафи для супермаркетів | | | | | |
| Категорія | Температурний клас | Найвища температура найтеплішого M-пакета (°C) | Найнижча температура найхолоднішого M-пакета (°C) | Найвища мінімальна температура серед усіх M-пакетів (°C) | Значення *C* |
| Вертикальні та комбіновані холодильні шафи для супермаркетів | M2 | ≤ +7 | ≥ -1 | н.з. | 1,00 |
| H1 та H2 | ≤ +10 | ≥ -1 | н.з. | 0,82 |
| M1 | ≤ +5 | ≥ -1 | н.з. | 1,15 |
| Горизонтальні холодильні шафи для супермаркетів | M2 | ≤ +7 | ≥ -1 | н.з. | 1,00 |
| H1 та H2 | ≤ +10 | ≥ -1 | н.з. | 0,92 |
| M1 | ≤ +5 | ≥ -1 | н.з. | 1,08 |
| Вертикальні та комбіновані морозильні шафи для супермаркетів | L1 | ≤ -15 | н.з. | ≤ -18 | 1,00 |
| L2 | ≤ -12 | н.з. | ≤ -18 | 0,90 |
| L3 | ≤ -12 | н.з. | ≤ -15 | 0,90 |
| Горизонтальні морозильні шафи для супермаркетів | L1 | ≤ -15 | н.з. | ≤ -18 | 1,00 |
| L2 | ≤ -12 | н.з. | ≤ -18 | 0,92 |
| L3 | ≤ -12 | н.з. | ≤ -15 | 0,92 |
| Вертикальні та комбіновані холодильні шафи для супермаркетів | M0 | ≤ + 4 | ≥ - 1 | н.з. | 1,30 |
| Горизонтальні холодильні шафи для супермаркетів | M0 | ≤ + 4 | ≥ - 1 | н.з. | 1,13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (b)  Вітрини для морозива | | | | |
| Температурний клас | Найвища температура найтеплішого M-пакета (°C) | Найнижча температура найхолоднішого M-пакета (°C) | Найвища мінімальна температура серед усіх M-пакетів (°C) | Значення *C* |
| G1 | -10 | -14 | н.з. | 1,00 |
| G2 | -10 | -16 | н.з. | 1,00 |
| G3 | -10 | -18 | н.з. | 1,00 |
| L1 | -15 | н.з. | -18 | 1,00 |
| L2 | -12 | н.з. | -18 | 1,00 |
| L3 | -12 | н.з. | -15 | 1,00 |
| S | Спеціальна класифікація | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (c)  Холодильні торговельні автомати | | |
| Температурний клас [(\*2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2024-20210501&qid=1718869539355#E0003) | Максимальна виміряна температура продуктів (*TV*) (°C) | Значення *C* |
| Категорія 1 | 7 | 1+(12-TV)/25 |
| Категорія 2 | 12 |
| Категорія 3 | 3 |
| Категорія 4 | (TV1+TV2)/2 [(\*1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2024-20210501&qid=1718869539355#E0002) |
| Категорія 6 | (TV1+TV2)/2 [(\*1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2024-20210501&qid=1718869539355#E0002) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | (d)  Інші холодильні прилади із функцією прямого продажу | | |
| Категорія | Значення C |
| Інші прилади | 1,00 |

10.

Таблиця 5

Температурні режими та відповідні значення температурного

коефіцієнта С

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a)  Шафи для супермаркетів | | | | | |
| Категорія | Температурний клас | Найвища температура найтеплішого M-пакета (°C) | Найнижча температура найхолоднішого M-пакета (°C) | Найвища мінімальна температура серед усіх M-пакетів (°C) | Значення *C* |
| Вертикальні та комбіновані холодильні шафи для супермаркетів | M2 | ≤ +7 | ≥ -1 | н.з. | 1,00 |
| H1 та H2 | ≤ +10 | ≥ -1 | н.з. | 0,82 |
| M1 | ≤ +5 | ≥ -1 | н.з. | 1,15 |
| Горизонтальні холодильні шафи для супермаркетів | M2 | ≤ +7 | ≥ -1 | н.з. | 1,00 |
| H1 та H2 | ≤ +10 | ≥ -1 | н.з. | 0,92 |
| M1 | ≤ +5 | ≥ -1 | н.з. | 1,08 |
| Вертикальні та комбіновані морозильні шафи для супермаркетів | L1 | ≤ -15 | н.з. | ≤ -18 | 1,00 |
| L2 | ≤ -12 | н.з. | ≤ -18 | 0,90 |
| L3 | ≤ -12 | н.з. | ≤ -15 | 0,90 |
| Горизонтальні морозильні шафи для супермаркетів | L1 | ≤ -15 | н.з. | ≤ -18 | 1,00 |
| L2 | ≤ -12 | н.з. | ≤ -18 | 0,92 |
| L3 | ≤ -12 | н.з. | ≤ -15 | 0,92 |
| Вертикальні та комбіновані холодильні шафи для супермаркетів | M0 | ≤ + 4 | ≥ - 1 | н.з. | 1,30 |
| Горизонтальні холодильні шафи для супермаркетів | M0 | ≤ + 4 | ≥ - 1 | н.з. | 1,13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (б)  Вітрини для морозива | | | | |
| Температурний клас | Найвища температура найтеплішого M-пакета (°C) | Найнижча температура найхолоднішого M-пакета (°C) | Найвища мінімальна температура серед усіх M-пакетів (°C) | Значення *C* |
| G1 | -10 | -14 | н.з. | 1,00 |
| G2 | -10 | -16 | н.з. | 1,00 |
| G3 | -10 | -18 | н.з. | 1,00 |
| L1 | -15 | н.з. | -18 | 1,00 |
| L2 | -12 | н.з. | -18 | 1,00 |
| L3 | -12 | н.з. | -15 | 1,00 |
| S | Спеціальна класифікація | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (в)  Холодильні торговельні автомати | | |
| Температурний клас [(\*2)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2024-20210501&qid=1718869539355#E0003) | Максимальна виміряна температура продуктів (*TV*) (°C) | Значення *C* |
| Категорія 1 | 7 | 1+(12-TV)/25 |
| Категорія 2 | 12 |
| Категорія 3 | 3 |
| Категорія 4 | (TV1+TV2)/2 [(\*1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2024-20210501&qid=1718869539355#E0002) |
| Категорія 6 | (TV1+TV2)/2 [(\*1)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2024-20210501&qid=1718869539355#E0002) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | (г)  Інші холодильні прилади з функцією прямого продажу | | |
| Категорія | Значення C |
| Інші прилади | 1,00 |

11.

***Таблиця 6***

**Температурні класи та відповідні середні температури у відділеннях (*Tc*)дляхолодильників для напоїв**

|  |  |
| --- | --- |
| **Температурний клас(\*)** | ***Tc* (°C)** |
| K1 | +3,5 |
| K2 | +2,5 |
| K3 | -1,0 |
| K4 | +5,0 |

12.

Таблиця 6

Температурні класи та відповідні середні температури у відділеннях (*Tc*)дляхолодильників для напоїв

|  |  |
| --- | --- |
| Температурний клас(\*) | *Tc* (°C) |
| K1 | +3,5 |
| K2 | +2,5 |
| K3 | -1,0 |
| K4 | +5,0 |

13.

***Таблиця 7***

**Умови експлуатації та відповідні значення *СС* для холодильників для напоїв**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найвища температура навколишнього**  **середовища (°C)** | **Відносна вологість навколишнього**  **середовища (%)** | ***CC*** |
| +25 | 60 | 1,00 |
| +32 | 65 | 1,05 |
| +40 | 75 | 1,10 |

14.

Таблиця 7

Умови експлуатації та відповідні значення *СС* для холодильників для напоїв

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найвища температура навколишнього  середовища (°C) | Відносна вологість навколишнього  середовища (%) | *CC* |
| +25 | 60 | 1,00 |
| +32 | 65 | 1,05 |
| +40 | 75 | 1,10 |

15.

***Таблиця 8***

**Температурні класи та відповідні середні температури у відділеннях (Tc) для морозильників для морозива**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температурний клас | | *Tc* (°C) |
| Температура найтеплішого M-пакета, яка не перевищується в усіх випробуваннях (окрім випробування з відчиненням кришки) (°C) | Максимально допустиме зростання температури найтеплішого M-пакета під час випробування з відчиненням кришки (°C) |
| -18 | 2 | -18,0 |
| -7 | 2 | -7,0 |

16.

Таблиця 8

Температурні класи та відповідні середні температури у відділеннях (*Tc*) для морозильних камер для морозива

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Температурні класи | | *Tc* (°C) |
| Температура найтеплішого M-пакета, яка не перевищується в усіх випробуваннях (окрім випробування з відчиненням кришки) (°C) | Максимально допустиме зростання температури найтеплішого M-пакета під час випробування з відчиненням кришки (°C) |
| -18 | 2 | -18,0 |
| -7 | 2 | -7,0 |

17.

***Таблиця 9***

**Умови експлуатації та відповідні значення CC для морозильників для морозива**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мінімум | | Максимум | | *CC* |
| Температура навколишнього середовища (°C) | Відносна вологість навколишнього середовища (%) | Температура навколишнього середовища (°C) | Відносна вологість навколишнього середовища (%) |
| Морозильник для морозива з прозорою кришкою | 16 | 80 | 30 | 55 | 1,00 |
| 35 | 75 | 1,10 |
| 40 | 40 | 1,20 |
| Морозильник  для морозива з непрозорою кришкою | 16 | 80 | 30 | 55 | 1,00 |
| 35 | 75 | 1,04 |
| 40 | 40 | 1,10 |

18.

Таблиця 9

Умови експлуатації та відповідні значення *CC* для морозильних камер для морозива

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мінімум | | Максимум | | *CC* |
| Температура навколишнього середовища (°C) | Відносна вологість навколишнього середовища (%) | Температура навколишнього середовища (°C) | Відносна вологість навколишнього середовища (%) |
| Морозильна камера для морозива з прозорою кришкою | 16 | 80 | 30 | 55 | 1,00 |
| 35 | 75 | 1,10 |
| 40 | 40 | 1,20 |
| Морозильна камера для морозива з непрозорою кришкою | 16 | 80 | 30 | 55 | 1,00 |
| 35 | 75 | 1,04 |
| 40 | 40 | 1,10 |

19.

***Таблиця 10***

**ЗначенняР**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип шафи | *P* |
| Автономні шафи для супермаркетів | 1,10 |
| Інші холодильні прилади із функцією прямого продажу | 1,00 |

20.

Таблиця 10

Значення *Р*

|  |  |
| --- | --- |
| Тип шафи | *P* |
| Автономні шафи для супермаркетів | 1,10 |
| Інші холодильні прилади з функцією прямого продажу | 1,00 |

21.

***Таблиця 11***

**Допустимі відхилення для цілей верифікації**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри | Допустимі похибки |
| |  | | --- | | Корисний об’єм, а також корисний об’єм відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніжна 3 % або 1 л, залежно від того, яке з цих значень є більшим. | |
| |  | | --- | | Повний об’єм, а також повний об’єм відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніжна 3 % або 1 л, залежно від того, яке з цих значень є більшим. | |
| |  | | --- | | TDA, а також TDA відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніжна 3 %. | |
| |  | | --- | | Edaily | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути більшим за заявлене значення більше ніжна 10 %. | |
| АЕ | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути більшим за заявлене значення більше ніжна 10 %. | |  | |
| (1)У разі випробування трьох додаткових екземплярів, як передбачено пунктом 4, визначене значення означає середнє арифметичне значення показників, визначених для цих трьох додаткових екземплярів. | |

22.

Таблиця 11

Допустимі похибки

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри | Допустимі похибки |
| |  | | --- | | Корисний об’єм, а також корисний об’єм відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніж на 3 % або 1 л, залежно від того, яке з цих значень є більшим. | |
| |  | | --- | | Повний об’єм, а також повний об’єм відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніж на 3 % або 1 л, залежно від того, яке з цих значень є більшим. | |
| |  | | --- | | *TDA*, а також *TDA* відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніж на 3 %. | |
| |  | | --- | | *Edaily* | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути більшим за заявлене значення більше ніж на 10 %. | |
| *АЕ* | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути більшим за заявлене значення більше ніж на 10 %. | |

(1) у випадку трьох додаткових одиниць, перевірених, як зазначено в пункті 4 цього додатка, визначене значення означає середнє арифметичне значень, визначених для цих трьох додаткових одиниць.

23.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *TDA* (м2), корисний об’єм (л)  або повний об’єм (л) залежно від випадку | *T1* або *TV* | *AE* (кВт∙год/р) |
| Шафи для супермаркетів (вертикальний холодильник для супермаркету) | 3,3 |  | 4526  (= 12,4 кВт∙год/д) |
| Шафи для супермаркетів (горизонтальний холодильник для супермаркету) | 2,2 |  | 2044  (= 5,6 кВт∙год/д) |
| Шафи для супермаркетів (вертикальний морозильник для супермаркету) | 3 |  | 9709  (= 26,6 кВт∙год/д) |
| Шафи для супермаркетів (горизонтальний морозильник для супермаркету) | 1,4 |  | 1621  (= 4,4 кВт∙год/д) |
| 2,76 |  | 6424  (= 17,6 кВт∙год/д) |
| Холодильний торговельний автомат для напоїв у банках і пляшках | 548 | 7 °C | 1547  (= 4,24 кВт∙год/д) |
| Холодильний торговельний автомат зі спіральним подавачем | 472 | 3 °C | 2070  (= 5,67 кВт∙год/д) |
| Холодильник для напоїв | 506 |  | 475  (= 1,3 кВт∙год/д) |
| Морозильник для морозива | 302 |  | 329  (= 0,9 кВт∙год/д) |
| Вітрина для морозива | 1,43 |  | 10862  (= 29,76 кВт∙год/д) |

24.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *TDA* (м2), корисний об’єм (л)  або повний об’єм (л) залежно від випадку | *T1* або *TV* | *AE* (кВт∙год/р) |
| Шафи для супермаркетів (вертикальна холодильна шафа для супермаркету) | 3,3 |  | 4526  (= 12,4 кВт∙год/добу) |
| Шафи для супермаркетів (горизонтальна холодильна шафа для супермаркету) | 2,2 |  | 2044  (= 5,6 кВт∙год/добу) |
| Шафи для супермаркетів (вертикальна морозильна камера для супермаркету) | 3 |  | 9709  (= 26,6 кВт∙год/добу) |
| Шафи для супермаркетів (горизонтальна морозильна камера для супермаркету) | 1,4 |  | 1621  (= 4,4 кВт∙год/добу) |
| 2,76 |  | 6424  (= 17,6 кВт∙год/добу) |
| Холодильний торговельний автомат для напоїв у банках і пляшках | 548 | 7 °C | 1547  (= 4,24 кВт∙год/добу) |
| Холодильний торговельний автомат зі спіральним подавачем | 472 | 3 °C | 2070  (= 5,67 кВт∙год/добу) |
| Холодильник для напоїв | 506 |  | 475  (= 1,3 кВт∙год/добу) |
| Морозильна камера для морозива | 302 |  | 329  (= 0,9 кВт∙год/добу) |
| Вітрина для морозива | 1,43 |  | 10862  (= 29,76 кВт∙год/добу) |

25.

**ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ**

положень Регламенту Комісії (ЄС) № 2019/2024 від 1 жовтня 2019 р., що встановлює вимоги до екодизайну для холодильних приладів з функцією прямого продажу відповідно до Директиви 2009/125/ЄС

Європейського Парламенту та Ради

| **Положення Регламенту Комісії (ЄС)** | **Положення Технічного регламенту** |
| --- | --- |
| Пункт 1 статті 1 | пункт 1 |
| Пункт 2 статті 1 | пункт 2 |
| Абзац перший статті 2 | абзац перший пункту 3 |
| Пункт 1 статті 2 | абзац тридцять другий пункту 3 |
| Пункт 2 статті 2 | абзац двадцять восьмий пункту 3 |
| Пункт 3 статті 2 | абзац тринадцятий пункту 3 |
| Пункт 4 статті 2 | абзац третій пункту 3 |
| Пункт 5 статті 2 | абзац тридцять третій пункту 3 |
| Пункт 6 статті 2 | абзац чотирнадцятий пункту 3 |
| Пункт 7 статті 2 | абзац вісімнадцятий пункту 3 |
| Пункт 8 статті 2 | абзаци двадцять четвертий - двадцять сьомий пункту 3 |
| Пункт 9 статті 2 | абзац дев’ятнадцятий пункту 3 |
| Пункт 10 статті 2 | абзац четвертий пункту 3 |
| Пункт 11 статті 2 | абзац дев’ятий пункту 3 |
| Пункт 12 статті 2 | абзац сімнадцятий пункту 3 |
| Пункт 13 статті 2 | абзац шістнадцятий пункту 3 |
| Пункт 14 статті 2 | абзац тридцять перший пункту 3 |
| Пункт 15 статті 2 | абзац тридцятий пункту 3 |
| Пункт 16 статті 2 | абзац п’ятий пункту 3 |
| Пункт 17 статті 2 | абзац шостий пункту 3 |
| Пункт 18 статті 2 | абзац сьомий пункту 3 |
| Пункт 19 статті 2 | абзац двадцять перший пункту 3 |
| Пункт 20 статті 2 | абзац двадцятий пункту 3 |
| Пункт 21 статті 2 | абзац двадцять другий пункту 3 |
| Пункт 22 статті 2 | абзац двадцять другий пункту 3 |
| Пункт 23 статті 2 | абзац двадцять третій пункту 3 |
| Пункт 24 статті 2 | абзац восьмий пункту 3 |
| Пункт 25 статті 2 | абзац десятий пункту 3 |
| Пункт 26 статті 2 | абзац другий пункту 3 |
| Пункт 27 статті 2 | абзац двадцять дев’ятий пункту 3 |
| Пункт 28 статті 2 | абзац одинадцятий пункту 3 |
| Пункт 29 статті 2 | абзац дванадцятий пункту 3 |
| Пункт 30 статті 2 | абзац тридцять четвертий пункту 3 |
| Стаття 3 | пункт 4 |
| Стаття 4 | пункт 5 |
| Стаття 5 | пункт 6 |
| Стаття 6 | пункт 7 |
| Стаття 7 | пункт 8 |
| Стаття 8 | — |
| Стаття 9 | — |
| Додаток I | додаток 1 |
| Додаток II | додаток 2 |
| Додаток III | додаток 3 |
| Додаток IV | додаток 4 |
| Додаток V | додаток 5 |
| — | додаток 6 |