Додаток 1

до Технічного регламенту

**Терміни, що застосовуються до додатків 2 – 5   
до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну**

**для холодильних приладів з функцією прямого продажу**

У додатках 2 – 5 до Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для холодильних приладів з функцією прямого продажу (далі – Технічний регламент) застосовуються такі визначення:

запасна частина – окрема частина, яка може замінити частину з такою ж або схожою функцією у виробі;

професійний ремонтник – оператор або підприємство, яке надає послуги з ремонту та професійного обслуговування холодильних приладів з функцією прямого продажу;

ущільнювач дверей – механічне ущільнення, яке заповнює простір між дверцятами та шафою холодильного приладу з функцією прямого продажу для забезпечення герметичності шафи;

панель з вакуумною ізоляцією (*VIP*) – ізоляційна панель, що складається з міцного, високопористого матеріалу, укладеного в тонку газонепроникну зовнішню оболонку, з якої відводять гази і яка є герметичною, щоб запобігти проникненню зовнішніх газів у панель;

морозильна камера для морозива – горизонтальна закрита шафа, призначена для зберігання та/або демонстрації та продажу фасованого морозива, де доступ споживача до фасованого морозива здійснюється шляхом відчинення непрозорої або прозорої кришки зверху, із корисним об’ємом ≤ 600 л і, лише у випадку морозильних камер для морозива з прозорою кришкою, корисним об’ємом, поділеним на *TDA* ≥ 0,35 м;

прозора кришка – дверцята, виготовлені з прозорого матеріалу, який покриває принаймні 75 % поверхні дверцят і дозволяє споживачеві бачити предмети крізь нього;

загальна площа демонстрації (*TDA*) – загальна видима площа продуктів харчування та інших предметів, включаючи видиму площу через скло, визначену сумою горизонтальних і вертикальних проектованих площ корисного об’єму, виражених у квадратних метрах (м2);

гарантія – будь-яке зобов’язання роздрібного продавця або виробника, імпортера чи уповноваженого представника перед споживачем щодо:

відшкодування вартості; або

заміни, ремонту чи інших дій з холодильними приладами з функцією прямого продажу, якщо вони не відповідають специфікаціям, викладеним у гарантійному талоні чи у відповідній рекламі;

вітрина для морозива – холодильний прилад з функцією прямого продажу, в якому морозиво можна зберігати, демонструвати та фасувати у встановлених температурних межах, як зазначено в таблиці 5 додатка 3;

річне споживання енергії (*AE*) – середньодобове споживання енергії, помножене на 365 (кількість днів на рік), виражене в кіловат-годинах на рік (кВт·год/рік), розраховане згідно з абзацом четвертим пункту 2 додатка 3 до Технічного регламенту;

добове споживання енергії (*Edaily*) – електроенергія, яка споживається холодильним приладом протягом 24 годин за контрольних умов, виражена в кіловат-годинах за 24 години (кВт·год/24 год);

стандартне річне споживання енергії (*SAE*) – еталонне річне споживання енергії холодильним приладом, виражене у кіловат-годинах на рік (кВт·год/рік), розраховане згідно з абзацами восьмим – одинадцятим пункту 2 додатка 3 до Технічного регламенту;

*M* та *N* – параметри моделювання, які враховують загальну площу відображення або залежність споживання енергії від об’єму використання енергії, зі значеннями, наведеними в таблиці 4 додатка 3 до Технічного регламенту;

температурний коефіцієнт (*C*) – коригувальний коефіцієнт, який враховує різницю в робочій температурі;

коефіцієнт кліматичного класу (*CC*) – коригувальний коефіцієнт, який враховує різницю між умовами навколишнього середовища та умовами, для яких розроблено холодильний прилад;

*P* – коригувальний коефіцієнт, який враховує відмінності між вбудованими та віддаленими шафами;

вбудована шафа – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який має вбудовану холодильну систему, яка включає компресор і конденсаційний блок;

холодильник – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який постійно підтримує температуру продуктів, що зберігаються в шафі, при робочій температурі охолодження;

морозильна камера – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який постійно підтримує температуру продуктів, що зберігаються в камері, при робочій температурі замороження;

вертикальна шафа – холодильний прилад з функцією прямого продажу з вертикальним або похилим отвором вітрини;

комбінована шафа – холодильний прилад з функцією прямого продажу, який поєднує напрямки демонстрації та відкривання з вертикальної та горизонтальної шафи;

задекларовані значення – значення, надані постачальником для заявлених, розрахованих або виміряних технічних параметрів, відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Технічного регламенту енергетичного маркування енегоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року № 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за № 615/37951, абзацу п’ятого пункту 1 розділу ІІ Технічного регламенту та додатка 4 до Технічного регламенту;

шафа на колесах – шафа для супермаркету, яка дозволяє виставляти товари безпосередньо на піддонах або роликах, які можна помістити всередину, піднявши, повернувши або знявши нижню передню частину, де вона встановлена;

*М*-пакет – випробувальний пакет, оснащений пристроєм для вимірювання температури;

торговельний автомат з різною температурою – холодильний торговельний автомат, що включає принаймні два відділення з різними робочими температурами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_