**Додаток 1**

**до Технічного регламенту**

**ВИМОГИ**

**щодо позначення автомобільного бензину і дизельного палива для технічного регламенту щодо моторних альтернативних палив**

1. Позначення автомобільного бензину має складатися з таких груп знаків, що вказуються у визначеній послідовності через дефіс:

перша група – літера А (автомобільний бензин для двигунів із примусовим/іскровим запалюванням);

друга група – цифрове значення октанового числа (95) за дослідним методом;

третя група – екологічний клас палива: Євро3, Євро4, Євро5;

четверта група – вміст біоетанолу: Е85(до 85%)

**Приклад:** бензин автомобільний А-95-Євро5-Е85.

1. Позначення дизельного палива має складатися з таких груп знаків, що вказуються у визначеній послідовності через дефіс:

перша група – літери ДП (дизельне паливо для автомобільних дизельних двигунів);

друга група – кліматичний період використання: Л (літнє), З (зимове), Арк (арктичне);

третя група – екологічний клас палива: Євро3, Євро4, Євро5;

четверта група – вміст метилових/етилових естерів жирних кислот: В10 (до 10%)…В100 (чистий біодизель).

**Приклад:** паливо дизельне ДП-З-Євро5-В10.

1. Позначення автомобільного бензину та дизельного палива може включати торгову марку (товарний знак).

Приклад позначення автомобільного бензину торгової марки «ХХХ» з октановим числом 95, екологічного класу Євро5 та вмістом біоетанолу до 20%: бензин автомобільний ХХХ А-95-Євро5-Е20.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_