**Додаток 2**

**до Технічного регламенту**

**Технічні вимоги**

**до характеристик палива моторного альтернативного**

**для бензинових двигунів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва показника | Одиниця виміру | Граничні значення |
| Вміст сірки | мг/кг | не більше 10 |
| Об’ємна частка бензолу | % об’ємних | не більше 1 |
| Концентрація свинцю | мг/дм³ | не більше 5 |
| Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів | % об’ємних | не більше 35 |
| Об’ємна частка олефінових вуглеводнів | % об’ємних | не більше 18 |
| Октанове число за дослідним методом (RON) |  | | |
| для палив марки А-92 | одиниць | 92 |
| для палив марки А-95 | одиниць | 95 |
| для палив марки А-98 | одиниць | 98 |
| Октанове число за моторним методом (MON) |  | | |
| для палив марки А-92 | одиниць | 82,5 |
| для палив марки А-95 | одиниць | 85 |
| для палив марки А-98 | одиниць | 88 |
| Тиск насиченої пари (літній період) | кПа | в межах 45-80 |
| Тиск насиченої пари (зимовий період) | кПа | в межах 60-100 |
| Тиск насиченої пари (перехідний період) | кПа | в межах 50-90 |
| Об’ємна частка біоетанолу для бензинів Е20 | % об’ємних | понад 10 до 20 включно |
| Об’ємна частка біоетанолу для бензинів Е30 | % об’ємних | понад 20 до 30 включно |
| Об’ємна частка біоетанолу для бензинів Е40 | % об’ємних | понад 30 до 40 включно |
| Об’ємна частка біоетанолу для бензинів Е50 | % об’ємних | понад 40 до 50 включно |
| Об’ємна частка біоетанолу для бензинів Е85 | % об’ємних | понад 50 до 85 включно |

  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_