**Додаток 3**

**до Технічного регламенту**

**ВИМОГИ**

**щодо характеристик альтернативного моторного палива**

**(дизельного типу)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва показника   | Одиниця виміру   | Показник   |
| Вміст сірки   | мг/кг   | не більше 10   |
| Температура спалаху в закритому тиглі   | °С   | не нижче 55   |
| Фракційний склад (95% об’ємних переганяється при)   | °С   | не вище 360   |
| Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів   | % масових   | не більше 8   |
| Цетанове число дизельного палива літнього   | одиниць   | не менше 51   |
| Цетанове число дизельного палива зимового   | одиниць   | не менше 49   |
| Гранична температура фільтрованості (літнє)   | °С   | не вище -5   |
| Гранична температура фільтрованості (зимове)   | °С   | не вище -20   |
| Змащувальна здатність (діаметр плями зносу при 60 °С)   | мкм   | не більше 460   |
| Об’ємна частка ефірів жирних кислот для B10   | % об’ємних   | понад 7 до 10   |
| Об’ємна частка ефірів жирних кислот для B20   | % об’ємних   | понад 14 до 20   |
| Об’ємна частка ефірів жирних кислот для B30   | % об’ємних   | понад 24 до 30   |
| Об’ємна частка ефірів жирних кислот для B100   | % об’ємних   | понад 96,5 до 100   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_