Додаток 5

до Технічного регламенту

**Орієнтовні еталонні показники**

Для цілі, зазначеної в пункті 2 частини третьої додатка 1 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), визначено еталонні показники.

Орієнтовні еталонні показники для технологій, що доступні на ринку на момент набрання чинності Технічним регламентом щодо вимог екодизайну для зварювального обладнання, стосовно екологічних аспектів, які були визнані істотними і є кількісно вимірюваними, зазначені у таблиці 3.

Таблиця 3

**Еталонні показники ефективності джерела живлення та**

**споживання потужності у стані простою**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип продукту | Коефіцієнт корисної дії джерела  живлення | Максимальне  споживання потужності у  стані простою |
| Зварювальне обладнання, яке живиться від трифазних джерел живлення з виходом постійного струму | 92 % | 10 Вт |
| Зварювальне обладнання, яке живиться від однофазних джерел живлення з виходом постійного струму | 90 % | 10 Вт |
| Зварювальне обладнання, яке живиться від однофазних і трифазних джерел живлення з виходом змінного струму | 83 % | 10 Вт |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_