Додаток 4

до Технічного регламенту

**Вимоги**

**до перевірки під час здійснення державного ринкового нагляду**

1. Допустимі похибки, зазначені в цьому додатку, стосуються лише перевірки вимірюваних параметрів органами державного ринкового нагляду та не повинні використовуватися виробником, імпортером або уповноваженим представником як допустимі похибки для встановлення значень у технічній документації або при інтерпретації цих значень для досягнення відповідності або покращення значень продуктивності в будь-який спосіб.

Якщо модель розроблена для перевірки (наприклад, шляхом розпізнавання умов перевірки або циклу перевірок) та специфічним чином може реагувати, автоматично змінюючи свої характеристики під час перевірки з метою досягнення більш сприятливого рівня для будь-якого з параметрів, зазначених у Технічному регламенті щодо вимог до екодизайну для холодильних приладів з функцією прямого продажу (далі – Технічний регламент), або включених до технічної документації або включених до будь-якої наданої документації, модель та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають вимогам.

2. Під час проведення перевірки відповідності холодильних приладів із функцією прямого продажу вимогам Технічного регламенту, встановленим у пунктах 17 – 20 Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), органи державного ринкового нагляду повинні застосовувати таку процедуру для вимог, зазначених у додатку 2 до Технічного регламенту:

1) перевірці підлягає один холодильний прилад з функцією прямого продажу для кожної моделі;

2) модель холодильного приладу з функцією прямого продажу вважається такою, що відповідає вимогам, наведеним у додатку 2 до Технічного регламенту, якщо:

значення, наведені в технічній документації згідно з пунктами 2 та 3 додатка 3 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 804 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2678), і, якщо це прийнятно, значення, що використовуються для розрахунку цих значень, не є вигіднішими для виробника, імпортера або уповноваженого представника, ніж результати відповідних вимірювань, проведених згідно з підпунктом 7 пункту 3 додатка 3 до Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів; та

задекларовані значення відповідають будь-яким вимогам, наведеним у Технічному регламенті, а будь-яка необхідна інформація про продукцію, надана виробником, імпортером або уповноваженим представником, не містить значень, які є вигіднішими для виробника, імпортера або уповноваженого представника, ніж задекларовані значення; та

органи державного ринкового нагляду перевіряють одиницю моделі холодильного приладу з функцією прямого продажу щодо запровадження виробником, імпортером або уповноваженим представником системи, що відповідає вимогам абзацу другого пункту 7 Технічного регламенту;

під час перевірки одиниці моделі органи державного ринкового нагляду визначають чи вона відповідає вимогам абзацу третього пункту 7 Технічного регламенту, вимогам до ресурсоефективності, наведеним у пункті 2 додатка 2 до Технічного регламенту та вимогам до інформації, наведеним у пункті 3 додатка 2 до Технічного регламенту;

під час перевірки одиниці моделі холодильного приладу з функцією прямого продажу органи державного ринкового нагляду визначають значення (значення відповідних параметрів, виміряні під час перевірки, і значення, розраховані на основі цих вимірювань) відповідають відповідним допустимим похибкам для цілей перевірки, наведеним у таблиці 11.

3. Якщо результати, зазначені в абзацах другому - п’ятому підпункту 2 пункту 2 цього додатка, не досягнуті, модель холодильного приладу з функцією прямого продажу та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

4. Якщо результати, зазначені в абзаці шостому підпункту 2 пункту 2 цього додатка, не досягнуто, органи державного ринкового нагляду вибирають для перевірки три додаткові одиниці холодильних приладів з функцією прямого продажу тієї ж моделі. Як альтернатива, три вибрані додаткові одиниці холодильних приладів з функцією прямого продажу можуть бути однієї або кількох еквівалентних моделей.

5. Модель вважається такою, що відповідає застосовним вимогам, якщо для цих трьох одиниць холодильних приладів з функцією прямого продажу середнє арифметичне визначених значень відповідає допустимим похибкам, наведеним у таблиці 11.

6. Якщо результату, зазначеного у пункті 5 цього додатка, не досягнуто, модель холодильного приладу з функцією прямого продажу та всі еквівалентні моделі вважаються такими, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду використовують вимірювання та розрахунки, наведені у додатку 3 до цього Технічного регламенту.

Органи державного ринкового нагляду застосовують лише допустимі похибки, наведені в таблиці 11, і використовують процедуру, описану в пунктах 1 – 6 цього додатка. До параметрів, зазначених в таблиці 11, не застосовуються інші похибки, наприклад ті, що встановлені в національних стандартах, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам або будь-яким іншим методам вимірювання.

Таблиця 11

Допустимі похибки

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри | Допустимі похибки |
| |  | | --- | | Корисний об’єм, а також корисний об’єм відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніжна 3 % або 1 л, залежно від того, яке з цих значень є більшим. | |
| |  | | --- | | Повний об’єм, а також повний об’єм відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніжна 3 % або 1 л, залежно від того, яке з цих значень є більшим. | |
| |  | | --- | | *TDA*, а також *TDA* відділення, якщо застосовно | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути меншим за заявлене значення більше ніжна 3 %. | |
| |  | | --- | | *Edaily* | | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути більшим за заявлене значення більше ніжна 10 %. | |
| *АЕ* | |  | | --- | | Визначене значення не повинне бути більшим за заявлене значення більше ніжна 10 %. | |

(1) у випадку трьох додаткових одиниць, перевірених, як зазначено в пункті 4 цього додатка, визначене значення означає середнє арифметичне значень, визначених для цих трьох додаткових одиниць.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_